A - Conectores USB 2.0/1.1 He añadido 3 más que aparecen en la placa  
B. Conector PS/2 para teclado o ratón (se puede conectar uno de los dos pero no ambos).  
C - VGA  
D - DVI-D  
E - puerto HDMI, soporta una resolución máxima de 4096x2160@24Hz o 2560x1600@60Hz  
F y H Conectores USB 3.0/2.0, se distinguen por el color azul. He añadido F2 que aparece en la placa.  
G - Puerto Ethernet RJ45 (10/100/1000 Mbit)  
I - Conectores de audio de alta definición 2/4/5.1/7.1-channel. He añadido I2 que es una salida de audio S/PDIF.  
J y K Zócalos PCI  
L y N Zócalos PCIEx16  
M y O Zócalos PCIEx1  
P - Socket LGA1150  
Q - Chipset Northbridge Intel® Z97 Express  
R - 4 x sockets DIMM DDR3 con capacidad para 32 GB de memoria del sistema.  
S - Conectores SATA. Soporta RAID 0, RAID 1, RAID 5, y RAID 10  
T - Conector de puerto puerto paralelo tradicionalmente usado para impresoras  
U - Conector alimentación de la placa ATX 24pines  
U2 - Conector alimentación de la placa ATX 8pines  
V - Conectores de alimentación de los ventiladores de la caja  
V2 - Conector de alimentación del ventilador de la CPU  
Z - Conectores para el frontal de la placa base, Led de HD, Power, Pulsador ON etc